Elektriciteit Noord (elektriciteit logo's: )

Ip: 10.0.67.0  
Subnet: 255.255.255.192  
Gateway: 10.0.67.1  
Range Ip's: 10.0.67.   
IP DHCP: 10.0.67.12 - 10.0.67.60 (uitgedeeld)  
Vast ip: 10.0.67.2 - 10.0.67.11 (toestel te kiezen)

Elektriciteit thuis 1:   
ip: 10.0.115.0 /29   
subnet: 255.255.255.248  
Gateway: 10.0.115.1  
Range ip's: 10.0.115.1 - 10.0.115.6  
IP DHCP: 10.0.115.2 - 10.0.115.6 (uitgedeeld)  
wifi paswoord: Test1234

Elektriciteit thuis 2:

ip: 10.0.115.8 /29   
subnet: 255.255.255.248  
Gateway: 10.0.115.9  
Range ip's: 10.0.115.9 - 10.0.115.14  
IP DHCP: 10.0.115.10 - 10.0.115.14 (uitgedeeld)  
wifi paswoord: Test1234

Elektriciteit thuis 3:

ip: 10.0.115.16 /29   
subnet: 255.255.255.248  
Gateway: 10.0.115.17  
Range ip's: 10.0.115.17 - 10.0.115.22  
IP DHCP: 10.0.115.18 - 10.0.115.22 (uitgedeeld)  
wifi paswoord: Test1234

Elektriciteit thuis 4:

ip: 10.0.115.24 /29   
subnet: 255.255.255.248  
Gateway: 10.0.115.25  
Range ip's: 10.0.115.25 - 10.0.115.30  
IP DHCP: 10.0.115.26 - 10.0.115.30 (uitgedeeld)  
wifi paswoord: Test1234

Elektriciteit thuis 5:

ip: 10.0.115.32 /29

subnet: 255.255.255.248  
Gateway: 10.0.115.33  
Range ip's: 10.0.115.33 - 10.0.115.38  
IP DHCP: 10.0.115.34 - 10.0.115.38 (uitgedeeld)  
wifi paswoord: Test1234